Installationsanleitung üK 335